	EXPERT CERT SYSTEMS S.R.L. 
	INFORMATII PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSLUI
Anexa 2 la SOLICITARE PRIVIND CERTIFICAREA PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII
sistem de evaluare si verificare a constantei performantei (EVCP) 2+, conform Regulament (UE) 305/2011

	
	PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR



	DENUMIRE ORGANIZATIE:
	

	Standarde aplicabile:

	 SR EN 13108-1 :2006 / SR EN 13108-1 :2006/AC :2008 - beton asfaltic cu criblura, beton asfaltic cu pietris concasat

	 SR EN 13108-5 :2006 / SR EN 13108-5 /AC :2008 – mixturi asfaltice stabilizate, cu schelet mineral robust, cu continut ridicat de bitum si aditivi de stabilizare  

	 SR EN 13108-7 :2006 / SR EN 13108-7 :2006/AC :2008 – mixturi asfaltice poroase, cu volum ridicat de goluri interconectate care permit drenarea apei si reducerea nivelului de zgomot

	Informatii produs :

	Denumire
	Simbol + dimensiune maxima granula
	Liant
	Utilizare

	 Beton asfaltic cu criblura
	 BA 8 rul
	Bitum clasa de penetratie
 35/50
 50/70
 70/100
Bitum modificat cu polimeri
 clasa 3 (25/55)
 clasa 4 (45/80)
 clasa 5 (40/100)
	Strat de rulare / uzura

	
	 BA 11.2 rul
	
	

	
	 BA 16 rul
	
	

	 Beton asfaltic cu pietris concasat
	 BAPC 8 rul
	Bitum clasa de penetratie 
 35/50
 50/70
 70/100
Bitum modificat cu polimeri
 clasa 3 (25/55)
 clasa 4 (45/80)
 clasa 5 (40/100)
	Strat de rulare / uzura

	
	 BAPC 11.2 rul
	
	

	
	 BAPC 16 rul
	
	

	 Mixtura asfaltica stabilizata
	 MAS 11.2 rul
	Bitum clasa de penetratie 
 35/50
 50/70
 70/100
Bitum modificat cu polimeri
 clasa 3 (25/55)
 clasa 4 (45/80)
 clasa 5 (40/100)
	Strat de rulare / uzura

	
	 MAS 16 rul
	
	

	 Mixtura asfaltica poroasa
	MAP 16 rul
	Bitum clasa de penetratie 
 35/50
 50/70
 70/100
Bitum modificat cu polimeri
 clasa 3 (25/55)
 clasa 4 (45/80)
 clasa 5 (40/100)
	Strat de rulare / uzura

	 Beton asfaltic deschis cu criblura
	BAD 22.4 leg
	Bitum clasa de penetratie 
 35/50
 50/70
 70/100
Bitum modificat cu polimeri
 clasa 3 (25/55)
 clasa 4 (45/80)
 clasa 5 (40/100)
	Strat de legatura

	 Beton asfaltic deschis cu pietris concasat
	BADPC 22.4 leg
	Bitum clasa de penetratie 
 35/50
 50/70
 70/100
Bitum modificat cu polimeri
 clasa 3 (25/55)
 clasa 4 (45/80)
 clasa 5 (40/100)
	Strat de legatura

	 Beton asfaltic deschis cu pietris sortat
	BADPS 22.4 leg
	Bitum clasa de penetratie 
 35/50
 50/70
 70/100
Bitum modificat cu polimeri
 clasa 3 (25/55)
 clasa 4 (45/80)
 clasa 5 (40/100)
	Strat de legatura

	 Anrobat bituminos cu criblura pentru start de baza AB
	 AB 22.4 baza
	Bitum clasa de penetratie 
 35/50
 50/70
 70/100
Bitum modificat cu polimeri
 clasa 3 (25/55)
 clasa 4 (45/80)
 clasa 5 (40/100)
	Strat de baza

	
	 AB 31.5 baza
	
	

	 Anrobat bituminos cu pietris concasat ABPC
	 ABPC 22.4 baza
	Bitum clasa de penetratie 
 35/50
 50/70
 70/100
Bitum modificat cu polimeri
 clasa 3 (25/55)
 clasa 4 (45/80)
 clasa 5 (40/100)
	Strat de baza

	
	 ABPC 31.5
	
	

	 Anrobat bituminos cu pietris sortat ABPS
	ABPS 31.5 baza
	Bitum clasa de penetratie 
 35/50
 50/70
 70/100
Bitum modificat cu polimeri
 clasa 3 (25/55)
 clasa 4 (45/80)
 clasa 5 (40/100)
	Strat de baza

	Instalatia de productie: 

	Loc de productie: 

	Data: 



Reprezentant legal 
(nume, prenume, functie) 



Nota : 
In vederea certificarii produsului pentru constructii se vor efectua INCERCARI INITIALE DE TIP (validarea in laborator) in conformitate cu prevederile din SR EN 13108-20 :2007 si AND 605-2016 , prezentate in tabelul de mai jos :
	Nr. crt. 
	Caracteristici verificate
	Tipul mixturii asfaltice

	1
	Caracteristici fizico-mecanice determinate prin incercari pe clindrii Marshall
	Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate startului de uzura, de legatura si de baza, cu exceptia mixturilor asfaltice stabilizate 

	2
	Caracteristicile mixturilor pentru stratul de uzura determinate prin incercari dinamice
	Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate stratului de uzura, cu execptia mixturilor poroase, pentru clasele tehnice ale drumului I, II, II, IV si categoriile tehnice ale strazii I, II, III

	3
	Caracteristicile mixturilor pentru stratul de legatura determinate prin incercari dinamice
	Toate tipurile de mixturi asfaltice destinate stratului de legatura si de baza pentru clasele tehnice ale drumului I, II, III, IV si categoriile tehnice ale starzii I, II, III 

	4
	Caracteristicile mixturilor pentru stratul de baza determinate prin incercari dinamice
	

	5
	Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice stabilizate
	Mixturi asfaltice stabilizate, indiferent de clasa tehnica a drumului 

	6
	Caracteristici specifice ale mixturilor asfaltice poroase
	Mixturile asfaltice poroase indiferent de clasa tehnica a drumului 
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